Техническое задание

на обслуживание автодорог месторождения ТОО «СП «Казгермунай»

Настоящее техническое задание разработано на обслуживание автодорог на месторождении ТОО СП «Казгермунай», Кызылординской области, Республики Казахстан.

К вниманию потенциальных поставщиков на выполнение подрядных работ выставляются следующие виды работ:

Потенциальный поставщик обязан на постоянной основе предоставить следующую технику для обслуживания автодорог:

 **На 2017 год (c 01.03.2017г. по 31.12.2017г.)**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование транспорта** | **Ед. изм** | **Кол-во**  | **Кол-во часов в день** | **Кол-во дней** | **Всего кол-во часов** | **Примечание** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Аренда транспорта** |  | **10** |  |  |  | **Год выпуска** |
| Автомобиль-самосвал | един. | 2 | 9 | 182 | 3276 | Не ранее 2008 года |
| Автогрейдеры среднего типа 99 кВт/135 л.с. | един. | 3 | 10 | 306 | 9180 | Не ранее 2008 года |
| Катки дорожные самоходные гладкие  | един. | 1 | 9 | 180 | 1 620 | Не ранее 2008 года |
| Машины поливомоечные 18м3 | един. | 1 | 10 | 180 | 1 800 | Не ранее 2008 года |
| Машины поливомоечные 23м3 | един. | 2 | 9 | 180 | 3 240 | Не ранее 2008 года |
| Погрузчик ZL50G | един. | 1 | 9 | 182 | 1638 | Не ранее 2008 года |
| Человеческие ресурсы |
| Людская сила | един. | 6 | 8 | 306 | 14688 |  |

 **На 2018 год**

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование транспорта** | **Ед. изм** | **Кол-во**  | **Кол-во часов в день** | **Кол-во дней** | **Всего кол-во часов** | **Примечание** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Аренда транспорта** |  | **10** |  |  |  | **Год выпуска** |
| Автомобиль-самосвал | един. | 2 | 9 | 230 | 4 140 | Не ранее 2008 года |
| Автогрейдеры среднего типа 99 кВт/135 л.с. | един. | 3 | 10 | 365 | 10 950 | Не ранее 2008 года |
| Катки дорожные самоходные гладкие  | един. | 1 | 9 | 180 | 1 620 | Не ранее 2008 года |
| Машины поливомоечные 18м3 | един. | 1 | 10 | 180 | 1 800 | Не ранее 2008 года |
| Машины поливомоечные 23м3 | един. | 2 | 9 | 180 | 3 240 | Не ранее 2008 года |
| Погрузчик ZL50G | един. | 1 | 9 | 230 | 2 070 | Не ранее 2008 года |
| Человеческие ресурсы |
| Людская сила | един. | 6 | 8 | 365 | 17 520 |  |

 **На 2019 год**

 Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование транспорта** | **Ед. изм** | **Кол-во**  | **Кол-во часов в день** | **Кол-во дней** | **Всего кол-во часов** | **Примечание** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Аренда транспорта** |  | **10** |  |  |  | **Год выпуска** |
| Автомобиль-самосвал | един. | 2 | 9 | 230 | 4 140 | Не ранее 2008 года |
| Автогрейдеры среднего типа 99 кВт/135 л.с. | един. | 3 | 10 | 365 | 10 950 | Не ранее 2008 года |
| Катки дорожные самоходные гладкие  | един. | 1 | 9 | 180 | 1 620 | Не ранее 2008 года |
| Машины поливомоечные 18м3 | един. | 1 | 10 | 180 | 1 800 | Не ранее 2008 года |
| Машины поливомоечные 23м3 | един. | 2 | 9 | 180 | 3 240 | Не ранее 2008 года |
| Погрузчик ZL50G | един. | 1 | 9 | 230 | 2 070 | Не ранее 2008 года |
| Человеческие ресурсы |
| Людская сила | един. | 6 | 8 | 365 | 17 520 |  |

Выше перечисленная спецтехника должна выполнять следующие виды работ:

**I. Земляное полотно**

1.1 Механизированная планировка обочин не реже 2х раз в месяц.

1.2 Механизированная планировка откосов не реже 2х раз в месяц.

1.3 Ремонтная планировка обочин вручную не реже 2х раз в месяц.

1.4 Подсыпка заниженных обочин из привозного грунта не реже 2х раз в месяц.

1.5 Планировка откосов насыпей и обочин вручную нивелирной рейкой не реже одного раза в месяц.

1.6 Устранение размыва на откосах и подсыпка заниженных обочин привозным грунтом не реже одного раза в месяц.

1.7 Скашивание травы на обочинах и откосах не реже 4х раз в месяц в теплое время года.

1.8 Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов и кюветов ежедневно.

1.9Устранение торчащих арматур на дорожных плитах.

**II. Гравийное покрытие**

2.1 Профилирование дорожного покрытия и устранение гребенок ежедневно.

2.2 Ямочный ремонт гравийного покрытия с добавлением нового материала не реже 8 раз в месяц.

2.3 Полив осевой автодороги ПММ для обеспыливания не менее 3-х раз в день по требованию заказчика.

**III. Ремонт элементов обстановки дорог**

3.1 Очистка сигнальных столбиков от пыли и грязи вручную, побелка и покраска не реже 3х раз в месяц.

3.2 Ремонт сигнальных столбиков и установка новых знаков безопасности не реже 2х раз в месяц.

3.3 Сухая и влажная очистка дорожных знаков и указателей не реже 2х раз в месяц.

3.4 Исправление мелких повреждений, замена щитков устаревших дорожных знаков новыми, установка стальных стоек не реже 2х раз в месяц.

3.5 Побелка и покраска дорожных знаков, сигнальных столбиков и указательных знаков (крупных вывесок) не реже 2х раз в месяц.

3.6. Замена старых дорожных знаков на новые по требованию заказчика.

3.7.Изготовление и установка новых знаков по требованию заказчика.

**IV. Зимнее содержание дорог**

4.1 Очистка дорог от снега и снежных завалов ежедневно.

4.2 Перемещение снежного вала с обочин к бровке зем.полотна ежедневно.

4.3 Ликвидация гололеда россыпью песчано-соляной смеси ежедневно.

**V. Прочее**

5.1 Перебазировка дорожной техники.

5.2 Холостой пробег самоходной дорожной техники к месту работы.

5.3 Сигнальный персонал и знаки на участках ремонтных работ.

**VI. Спецификация на ремонт и содержание**

6.1 По месторождению Акшабулак необходимо обслуживать 227 км.

6.2 По месторождению Нуралы необходимо обслужить 72,77 км.

6.3 По месторождению Аксай необходимо обслужить 23,0 км.

6.4 Всего на промысле необходимо обслужить 322,7 км.

6.5 По требованию заказчика необходимо обслуживать дополнительно принятые новые внутри промысловые автодороги.

**Общие требования:**

* Оказание услуг должно осуществляться с соблюдением действующих законодательных и нормативных актов РК, а также внутренних правил, процедур и требований ТОО СП «Казгермунай» (далее – Заказчик).
* Все водители транспортных средств обязаны соблюдать Правила дорожного движения РК и другие требования, процедуры и инструкции принятые в ТОО СП «Казгермунай», а также соблюдать скоростные режимы установленные на автодорогах, принадлежащих компании.
* При оказании услуг техника потенциального поставщика, должна быть в технической исправности, включая систему отопления/вентиляции и соответствовать условиям современного автотранспорта в нефтегазодобывающей отрасли;
* В случае выявления неисправности техники в период оказания услуг, потенциальный поставщик обязан произвести ремонт или заменить на другую технику, в течение 4 (четырех) часов, без ущерба производственному процессу на месторождении;
* Техническое обслуживание, ремонт (включая необходимые запасные части), ГСМ техники, а также проживание и питание работников осуществляется за счет потенциального поставщика;
* Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема услуг;
* Потенциальный поставщик в составе заявки к тендерной документации должен предоставить перечень автотранспортных средств в соответствии с формой и перечнем, указанным в таблице №1, 2, 3 данного технического задания с подтверждающими документами (копии технических паспортов);
* Потенциальный поставщик должен иметь на правах собственности или аренды технически оснащенную базу, обеспеченной необходимым оборудованием, инструментами для ремонта спецтехники, медпунктом, компьютерами, оргтехникой, для надлежащего, бесперебойного оказания услуг (приложить подтверждающие документы в соответствии с требованиями законодательства РК);
* Техника и гражданско-правовая ответственность обладателя источника повышенной опасности должны быть застрахованы по всем видам страхования, предусмотренными законом РК «О страховой деятельности» и другими нормативными актами РК (предоставить подтверждающие документы в соответствии с требованиями законодательства РК);
* Необходимо иметь укомплектованный штат квалифицированных специалистов прошедших курс по промышленной безопасности и охраны труда (представить перечень специалистов в табличной форме и подтверждающие документы в соответствии с требованиями законодательства РК).
* Наличие медицинского работника для проведения предрейсового медицинского освидетельствования и инженера ОТиТБ для организации и осуществления производственного контроля по промышленной безопасности, ОТ и ТБ (приложить подтверждающие документы соответствующие требованиям применимого законодательства РК);
* Медицинский работник должен обладать соответствующей квалификацией и образованием и должен иметь опыт работы в течение последних 5 (пяти) лет (представить подтверждающие документы о наличии соответствующего образования и опыта работы в соответствии с законодательством РК);
* Техника предоставляется с водителем, имеющим водительские права соответствующих категорий, стаж вождения должен быть не менее 3 – 5 лет;
* Вести постоянное повышение квалификации персонала, для чего ежегодно проводить курсовые обучения персонала (приложить Протокола о прохождении обучения персонала);
* Обеспечить ежедневное медицинское освидетельствование водителей, а также технический осмотр транспортных средств, с регистрацией в журнале;

**Безопасность оказываемых услуг:**

в путевом листе водителя должны стоять отметки механика и медицинского работника;

* Своевременно производить замену автошин (летом – летняя, зимой – зимняя резина);
* Наличие разрешающих документов на осуществление деятельности по перевозке опасных грузов (в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, утвержденных постановлением Правительства РК);
* В рамках правил безопасности и своевременного реагирования ответственных служб в случае возникновения ДТП, все транспортные средства поставщика услуг должны быть оборудованы системой мониторинга транспортных средств (GPS –контроль), а пульт управления (карта передвижного состава) должны находиться в диспетчерской службе нефтепромысла Заказчика (приложить в составе тендерной документации подтверждающие документы о наличии систем GPS-контроля);
* В процессе рассмотрения заявок потенциальных поставщиков, Заказчик имеет право проверить на наличие и соответствие предлагаемого перечня спецтехники (техническое состояние, оснащенность согласно требованиям норм безопасности, год выпуска и пр.), базы по технической оснащённости согласно представленных документов в составе тендерной документации.

**Для оказания услуг по Договору Потенциальный поставщик обязуется:**

* оказать услуги качественно и в сроки, согласно условиям Договора;
* содержать предоставляемую по Договору технику в соответствии с Правилами дорожного движения, санитарно-гигиеническим нормам, экологическим требованиям, укомплектованными противопожарным инвентарем и аптечками;
* по первому запросу Заказчика предоставлять точную и полную информацию об оказанных услугах и соответствующую отчетную документацию не позднее 2-х календарных дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика;
* оказывать услуги в объеме, в сроки, в количестве и качестве согласно поданным заявкам Заказчика, а также условиям Договора.
* нести перед Заказчиком ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора за ненадлежащее оказание услуг;
* при обнаружении нарушений со стороны водителя, по первому требованию Заказчика заменить водителей транспортных средств;
* нести полную материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РК по возмещению ущерба жизни и здоровью сотрудников Заказчика при их перевозке;
* нести полную ответственность за соблюдение требований безопасности и охраны труда работников, а также технической, экологической, пожарной и промышленно-санитарной безопасности при осуществлении услуг;
* в случае несоблюдения необходимых требований и стандартов, потенциальному поставщику будет запрещено работать на объектах Заказчика или объем его услуг может быть сведен только к тем услугам, для которых Заказчик сочтет возможным. При этом, потенциальный поставщик несет ответственность за своевременное оказание услуг, согласно сроков оказания услуг в соответствии с условиями заключенного Договора;
* нести полную ответственность перед Заказчиком и государственными контролирующими органами за происшествия и категорийные аварии, возникшие в результате несоблюдения норм безопасности, охраны труда и окружающей среды, с вытекающими последствиями;
* в случае предъявления штрафных санкций государственными контролирующими органами Заказчику за возможные происшествия и категорийные аварии, произошедшие в результате деятельности поставщика услуг, последний несет полную ответственность за выплаты вследствие возникшего ущерба;
* застраховать работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (представить документацию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан);
* застраховать риски ответственности, связанные с загрязнением окружающей среды, включая затраты по ликвидации последствий причиненного окружающей среде ущерба, а также гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами (представить документацию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан);
* обеспечить оказание услуг в соответствии с регламентирующими документами по безопасности, охране труда и окружающей среды в нефтегазодобывающей промышленности Республики Казахстан;
* соблюдать культуру производства и уважительное отношение к пассажирам;
* обучать водителей знаниям по оказанию первой медицинской помощи в критических ситуациях (представить подтверждающие документы о прохождении курса первой медицинской помощи, в соответствии с требованиями законодательства РК).

 **Директор ПТД Ху Цзянсянь**

 **Зам. Директора ПТД Шамшиев А.С.**

 **Руководитель ДС Уандыков Т.Б.**